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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
І. Описание на обекта
Предвижда се основен ремонт на съществуващото улично осветление на ул. „Васил Левски” в участъка от кръстовището на ул. „Св. Св. Кирил и Методий” до кръстовището с републикански път II-66 /кръгово движение/. 
Ремонтните дейности се изразяват в подмяна на съществуващите стълбове, подмяна на старите лампи с нови LED лампи. Ще се положи нов кабел.  
Материалите които ще се вложат трябва да отговарят на следните изисквания: 

1. Стълб за улично осветление 
· Да отговаря на следните стандарти – EN 40, EN 1002, EN 10219-1
2. Кабелни кутии за улично осветление 
· Да отговаря на следните стандарти – БДС 11122-73, БДС 1234-85, 1250-83, 15615-83, БДС 9802-86, БДС 4107-77, БДС 4108-83

· Силови кабели тип СВТ 

· Да отговаря на следните стандарти – БДС 16291:1985, БДС HD 603 S1:2003/A3:2007 ч.3А

3. LED лампи със следните технически параметри: 

· Клас на влагоустойчивост IP 66
· Захранващо напрежение 110V – 240V/50-60 Hz
· Общ интензитет на излъчен от осветителя > 7000 Lm
· КПД > 87 %

· Светлинен добив на осветителя > 104 Lm/W
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