Техническа спецификация 
   
Предмет на настоящата техническа спецификация е ремонт на площадковото пространство пред читалището. Площадът ще бъде с форма с размери 30/30 метра и на разстояние  от 4,50 метра от улицата, която ще успоредна на новия площад. 


Настилката ще бъде от изградена от бетонови павета тип „Бехатон” с дебелина 6 см. Същите ще се полагат върху пясъчна възглавница с дебелина 10 см. По външната периферия ще се полагат бетонови бордюри с размер 18/35/50. За оформлението на алеите ще се използват бордюри с размери 8/16/50, който ще се полагат хоризонтално за по добро отичане на дъждовните води в тревните площи. 


От изток на съществуващата сграда на културния дом се предвижда изграждане на паркинг с 7 паркоместа – 6 паркомерста с размери 3/5,50 м. и едно с размери 3,60/5,50 м. за автомобили на хора с увреждания. 
