
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно обществена поръчка с предмет: „Изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на Община Нова Загора"

ФИНАНСИРАНЕ:
Възложител на обществената поръчка е Община Нова Загора.
[bookmark: _GoBack]Прогнозният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка е в размер на 6 000 000 (осем милиона) лева без включен ДДС общо за целия срок на договора.
 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за извършване на дейности по изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на Община Нова Загора.
 Техническата спецификация е предназначена да даде описание на работите, които трябва да бъдат извършени по изграждането, основния и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на Община Нова Загора, както и техническите изисквания за изпълнението им, начин на измерване на количествата и контрола върху качеството.
 
ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКА
Предметът на обществената поръчка включва дейностите, които са свързани с извършването на строителство, ремонт и поддържане, а именно:
Изпълнението на обществената поръчка включва дейностите, които са свързани с извършването на строителство, ремонт и поддържане, както следва:
1. Полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя/улицата, както и дейности, които имат за цел да осигурят техническото състояние на пътя/улицата, пътните съоръжения в съответствие с действащите нормативни актове и техническите спецификации за строителни продукти /в т.ч. отстраняване на единични повреди и деформации по елементите в обхвата на пътя/улицата, пътните съоръжения и предотвратяване на по-нататъшното им развитие, отстраняване но локални повреди вследствие нормалната експлоатация на пътя и на повреди по пътната настилка, пътните съоръжения, с които не се променят конструкцията и техническите характеристики на платното за движение/; 
2. Строителство на улици;
3. Доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти.
4. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.
5. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка. 
В предмета на поръчката не са включени дейности по ремонт и поддържане на „пътните принадлежности": светофарните уредби; автономните телефонни колонки; снегозащитните съоръжения; защитните огради и другите технически средства за организация и регулиране на движението.
 
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Всички работи определени в офертната сметка се уточняват с представител на Възложителя.
Приемането от представител на Възложителя на вид работа или част от нея не освобождава Изпълнителя от отговорност.

ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ - извършената работа се приема от упълномощените представители на Възложителя.

КАЧЕСТВО НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ
Качеството на вложените материали да отговаря на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Изпълнителите да представят декларации за съответствие и сертификати за качество на използваните материали, които задължително да бъдат съгласувани с възложителя. Строително - монтажните работи да се извършват в съответствие с действащите технически нормативи за поддръжка и ремонт на пътища. 
За влаганите материали Изпълнителят представя документи (декларации) за съответствие и/или сертификати за качество.
Протоколите за извършени лабораторни изследвания, когато това е необходимо, да бъдат от лицензирани лаборатории.

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И ОХРАНА НА ТРУДА
Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури безопасността на автомобилното движение и на работещите по текущия ремонт, по време на извършване на всички дейности, как го и спазването на всички изисквания по безопасност и хигиена на труда. За изпълнение на предмета на поръчката, е необходим минимум по 1 комплект знаци за въвеждане на временна организация и безопасност на движение (ВОБД) при изпълнението на строително монтажни работи, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временна организация и безопасност на движението при	извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците на МРРБ (обн. ДВ бр. 74 от 21 септември 2010 г.):
- ВОБД	при краткотрайни и подвижни ремонтни работи
- ВОБД	при дълготрайни ремонтни работи без отбиване на движението
- ВОБД	при дълготрайни ремонтни работи с отбиване на движението

Упълномощените представители на Възложителя имат право във всеки момент да се намесват в работата на Изпълнителя, когато се касае за повишаване на ефективността на работата и предотвратяването ма работа, водещи до ненужно влагане на финансови и материални ресурси и некачествено изпълнение на видовете работи.



ОПИСАНИЕ НА РАБОТИТЕ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
І. Работи по  ремонта и поддръжката на пътищата:

-Доставка и полагане на основа от трошенокаменна настилка 30 см
- Доставка и полагане на основа от трошенокаменна настилка 15 см
- Доставка и монтаж бордюри 18/35/50
- Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с дебелина 4 до 6 см. - ръчно ( оформяне, почистване, полагане и уплътняване и всички свързани с топа разходи без транспорт)
- Заливане на пукнатини и фуги в настилката с ширина до 5 мм о асфалтова паста, съгласно указанията на възложителя
 - Заливане на пукнатини и фуги в настилката с ширина над 5 мм с асфалтова паста, съгласно указанията на възложителя
- Доставка и полагане на PVC тръби DN 200x4,9мм SN 4
- Повдигане решетка на уличен оток
- Доставка и полагане на нова чугунена решетка за уличен отток
- Направа на нов уличен оток
- Доставка и полагане на нова самонивелираща се решетка Ф 660 за шахти
- Ремонт-повдигане или сваляне на капак на ревизионна шахта
- Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон включително необходимата механизация
- Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон, включително необходимата механизация
- Доставка и машинно полагане на Битумизиран трошен камък, включително необходимата механизация
Работите по текущия ремонт се извършват системно по цялата дължина на пътя и могат да бъдат:
1. Текущ ремонт на асфалтобетонови настилки посредством механизирано фрезоване на единични дупки с фреза, полагане на асфалтобетоновия пласт с асфалтополагач, включващо:
- Изрязване на повредения участък по вертикални стени до здрав материал, оформяне на изрязаните	площи в квадратни или правоъгълни форми с отвесни перпендикулярни и успоредни	на	оста стени.	Фигурата трябва да обхваща най-малко 5 см от здравата повърхност.
- Премахване на изрязания материал от дупката и почистване от кал и прах с телена четка, метла и сгъстен въздух, след което се приема от Възложителя, и същият допуска полагането на битумния разлив.
- Изпръскване с битум основата и ръбовете на фигурата за връзка. Количеството на битумния материал да бъде в количество 0,5 л/м2. Нанасянето на разлива да бъде направено непосредствено след подготовката на повърхността и приемането й от Възложителя.
- Запълване на дупките с определената гореща среднозърнеста смес отговаряща на БДС 4132 при подходящи атмосферни условия. При дълбочина на дупката до 5 см, сместа се полага в един пласт, а при дълбочина над 5 см в 2 пласта. В този случай вторият пласт се полага след уплътняване на първия. Фугите между стария и новия асфалт се заливат с горещ битум в количество 0,5 л/м2.
2. Текущ ремонт не асфалтобетонови настилки посредством изрязваме на повредената настилка с фугорез, почистване на дупката със сгъстен въздух, напръскваме на основата с битум и полагане на пласта асфалтобетон ръчно.
3. Текущ ремонт на асфалтобетонова настилка посредством ръчно оформяне на дупките с кирка, почистване със сгъстен въздух, напръскваме с битум и полагане на пласта плътен асфалтобетон ръчно.
4. Битумен разлив за връзка
- Количеството битумен материал (емулсия) , което ще се нанася ще бъде между 0.45-1.. кг/кв.м след указания от Възложителя.
- Ръчно напръскваме и нанасяне на разлива се допуска на площи под I. кп.м. м на трудно достъпни места след одобряване от Възложителя
- Разливът се прави при сухо време, т.е. без валежи и температура на въздуха + 15° С . Основата трябва да е без повреди. Не се допуска основата да е мокра или замърсена с кал и прах.
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ІV.Подготвителни и земни работи:
- Механизиран изкоп с багер на транспорт.
- Подготовка на земната основа за /пътно/ улично платно.
- Разваляне на пътни ивици. 
- Фрезоване на асфалтови настилки. 
- Подготовка на основа за тротоари, включително направа на пясъчна подложка 10 см.
Участниците следва да имат предвид следното технологично изискване при доставката и полагането на асфалтовите смеси, поставено в „Техническа спецификация 2014 г." одобрена от изпълнителен директор на АПИ: Доставянето на сместа трябва да се извършва с еднаква скорост и в количества, съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване. Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване). При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници ±14 градуса по Целзий от температурата на работната рецепта. Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия свързани с нивото, дебелината на пласта и нейната хомогенност. Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива и осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и изпъкналости). При транспортирането следва да не се допуска десортиране, водещо до нееднородност на асфалтовата смес, като с оглед на това времето за транспортиране на сместа до обекта не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути.
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V. Работи по ремонта и направата на тротоарни настилки:
- Направа тротоарни настилки от бетонови плочи 30/30 - сиви
- Направа тротоарни настилки от бетонови плочи 30/30 - цветни
- Направа тротоарни настилки  от уни павета – сиви с дебелина 6 см
- Направа тротоарни настилки  от уни павета – цветни с дебелина 6 см
- Направа тротоарни настилки  от уни павета – сиви с дебелина 8 см
- Направа тротоарни настилки  от уни павета – цветни с дебелина 8 см и други. 
ПРИЛОЖИМА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Дейността - предмет на обществената поръчка, се извършва съгласно стандартите и изискванията, съдържащи се в следните документи:
- Закон за устройство на територията;
- Закона за пътищата и правилника за прилагането му;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 год. за поддържане и текущ ремонт на пътищата;
- Наредба № 2 от 31.07,2003 г. за въвеждане в експлоатация ма строежите в Р.България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.
- Наредба № 47 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване.
- Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.
- Наредба № 44 за знаците и сигналите за безопасността на труда и противопожарна охрана.
- Наредба № 45 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.
- Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на Национална агенция „Пътна инфраструктура" oт 2009 година;
- Техническа спецификация на Национална агенция „Пътна инфраструктура" от 2014 година;
- Наредба № 4 18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;
- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. 






Изготвил!
Инж. Пламен Юнгарев

